
CCTV режим это функция позволяющая увеличить дальность передачи сигнала на PoE портах до 250м. Также при включении CCTV включается VLAN на PoE портах и скорость передачи сигнала падает до 10мбит/с.

Для включения CCTV режима на коммутаторах SVB-604PC/608PC/608PC-G/6024PC нужно перевести переключатель на передней панели в правое положение(E+V).



Для включение CCTV на коммутаторе SVB-6016PC V2 нужно перевести переключатели в нижнее положение(E+V). У данного коммутатора 3 переключателя:

K1 включает CCTV на портах с 1-6

K2 включает CCTV на портах с 7-12

K3 включает CCTV на портах с 13-16

